Техописание на фильтры комбинированные UNIX 541 обезличенное

Противогазоаэрозольные (комбинированные) фильтры (далее по тексту – фильтры) предназначены для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей в составе респираторов фильтрующих и в составе противогазов фильтрующих.
 
Фильтры присоединяют к лицевым частям респираторов и противогазов с помощью байонетного соединения.

Сочетание марок фильтра представлено в таблице 1.
В соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019 фильтры отвечают требованиям по устойчивости к запылению и маркируются дополнительной буквой D.
Фильтры комбинированные классифицируется как многоразовые по защите от аэрозолей, т.е. предназначены для использования в течение более одной смены и маркируется дополнительной буквой R.
Марки (сочетания марок) фильтров представлены в Таблице 1:

Таблица 1:
	
	
	

	Сочетание
марок и класс
фильтра
	Цвет маркировки
	Виды вредных веществ, от которых защищает фильтр

	A1B1E1K1HgP3 R D
	Коричневый

	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С; 

	
	Серый
	Неорганические газы и пары;

	
	Желтый
	Кислые газы и пары;

	
	Зеленый
	Аммиак и его органические производные;

	
	Красный
	Пары ртути;

	
	Белый
	Аэрозоли (пыль, дым, туман).






Технические характеристики фильтров приведены в таблице 2.








Таблица 2:

	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин, Па (мм вод. ст.), не более:
	160 (16,3)

	2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более:
	820 (83,6)

	3. Проницаемость фильтра по методу использования аэрозоля парафинового масла, при объёмном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более:
	0,05

	4. Время защитного действия фильтра по контрольному веществу, мин, не менее:


	– циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ 
	70

	– циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ 
	50

	– сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³
	80

	– хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³
	50

	– диоксид серы при концентрации (2,7±0,2) мг\дм³
	20

	– аммиак при концентрации (0,7±0,07) мг\дм³ 
	50

	– пары ртути при концентрации (0,013±00,001) мг/дм³
	100 ч

	5. Устойчивость фильтра к запылению:

	Сопротивление фильтра после запыления постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более:
	900 (91,8)

	Проницаемость фильтра после запыления, %, не более:
- по хлористому натрию;
- по парафиновому маслу
	
0,05
0,05

	6. Масса фильтра, г, не более
	150



· Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.

