Техописание на фильтры комбинированные UNIX 541 A1B1E1K1HgP3 R D обезличенное

Противогазоаэрозольные (комбинированные) фильтры (далее по тексту – фильтры) предназначены для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей в составе респираторов фильтрующих и в составе противогазов фильтрующих.
 
Фильтры присоединяют к лицевым частям респираторов и противогазов с помощью байонетного соединения.

В соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019 фильтры отвечают требованиям по устойчивости к запылению и маркируются дополнительной буквой D.
Фильтры комбинированные классифицируется как многоразовые по защите от аэрозолей, т.е. предназначены для использования в течение более одной смены и маркируется дополнительной буквой R.
Марки (сочетания марок) фильтров - A1B1E1K1HgP3 R D: Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С, неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и его органические производные, пары ртути, аэрозоли (пыль, дым, туман).
Технические характеристики фильтров:
1. Диаметр байонетных узлов крепления – 25 мм.
2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин. -  не более 160 Па.
3. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин. - не более 820 Па.
4. Проницаемость фильтра по методу использования аэрозоля парафинового масла, при объёмном расходе 47,5 дм³/мин. - не более 0,05%.
5. Время защитного действия фильтра по контрольному веществу - не менее:
циклогексан при концентрации (3,5±0,3) мг\дм³ 		70 мин.
циановодород при концентрации (1,1±0,1) мг\дм³ 		50 мин.
сероводород при концентрации (1,4±0,1) мг\дм³	 	80 мин.
хлор при концентрации (3,0±0,3) мг\дм³			50 мин.
диоксид серы при концентрации (2,7±0,2) мг\дм³		20 мин.
аммиак при концентрации (0,7±0,07) мг\дм³ 		50 мин.
пары ртути при концентрации (0,013±00,001) мг/дм³	100 ч.
6. Устойчивость фильтра к запылению:
Сопротивление фильтра после запыления постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин. - не более 900 Па.
Проницаемость фильтра после запыления:
- по хлористому натрию – не более 0,05%
- по парафиновому маслу – не более 0,05%	
7. Масса фильтра - не более	150 г.

· Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.235-2019
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.

