Технические характеристики
на самоспасатель изолирующий PROX M60 для защиты органов дыхания и зрения в подземных условиях
	Предложение Поставщика

	1. Наименование и область применения

	1.1 Самоспасатель шахтный PROX M60 

	PROX M60 предназначен для защиты органов дыхания в случае возникновения непригодной для дыхания или опасной для жизни атмосферы на предприятиях добывающей промышленности: шахтах, рудниках и туннелях в угольной, металлургической, химической и иных отраслях при открытом и закрытом способе добычи.
PROX M60 предназначен для эвакуации подземного персонала во время аварийной ситуации.

	Самоспасатель PROX M60 используется в шахтах любой категории опасности.

	Самоспасатель поставляется готовым к немедленному применению, неметаллические части самоспасателя шахтного PROX M60 исключают опасность воспламенения от электростатических зарядов, стоек к воздействию открытого пламени.

	Самоспасатель работоспособен при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 60 0С. 

	2. Требования к изолирующему самоспасателю.

	Технические характеристики:

	Время защитного действия (ВЗД) в соответствии с ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.292-2015, мин.
- при легочной вентиляции 35 дм³/мин, не менее 60 мин;
- в состоянии покоя при ожидании помощи, до* 300 мин.
*В условиях эвакуации и в состоянии покоя ВЗД может изменяться в зависимости от физиологических особенностей пользователя.

	Сопротивление дыханию (вдох или выдох):
- при легочной вентиляции 35 дм3/мин должно быть не более 800 Па 
- при легочной вентиляции 70 дм3/мин должно быть не более 1960 Па 

	Температура вдыхаемой ГДС при легочной вентиляции 35 дм3/мин и температуре (20 ± 5) °С не более 55 °С

	Объемная доля кислорода во вдыхаемой ГДС не менее 21 %. 

	Средняя объемная доля диоксида углерода (СО2) во вдыхаемой смеси в течение номинального ВЗД 1,5 %.

	Габаритные размеры
- диаметр      145 мм
- высота         270 мм

	Масса  не более  2,6 кг

	Гарантийный срок хранения – 5,5 лет с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 5,0 лет с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

	Конструкция самоспасателя PROX M60 исключает попадание пылеобразующего продукта из регенеративного патрона в полость рта и дыхательные пути человека.
Части самоспасателей, подверженные ударам при эксплуатации, изготавливаются из материалов, обеспечивающих фрикционную безопасность.
Самоспасатели PROX M60 антистатичные, сопротивление изоляции неметаллических частей самоспасателей не более 109Ом.
Применяемые для изготовления самоспасателей PROX M60 материалы, непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и газо-дыхательная смесь, не оказывают раздражающего или иного вредного воздействия на человека.
Корпус самоспасателя PROX M60 изготовлен пластика.  Для удобства переноски самоспасатель PROX M60 оборудован плечевым ремнем, регулируемый по длине.
Температура поверхности самоспасателя PROX M60 обращенная к телу пользователя не вызывает дискомфорт у пользователя, а конструкция предусматривает защиту человека от ожогов в процессе его использования.

	Носовой зажим, очки и загубник выполнены из силикона. 

	3. Маркировка и пломбирование

	На корпусе футляра нанесена следующая маркировка:
– наименование изделия (самоспасатель шахтный …..)
– надпись «Изолирующее СИЗОД на химически связанном кислороде»;
– тип и класс;
– обозначение технических условий 
– ВЗД; 
– коэффициент защиты;
– гарантийный срок хранения и гарантийный срок эксплуатации;
- температурный диапазон эксплуатации;
– пиктограмма «См. руководство по эксплуатации».
На стяжных лентах нанесена следующая маркировка:
– товарный знак и наименование изготовителя;
– сокращенное наименование изделия;
– номер партии и номер;
– дата изготовления (месяц, год);
– единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС); 
– обозначение технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 019/2011) и обозначение государственного стандарта ГОСТ 12.4.292-2015.
На крышке каждого патрона нанесены номер партии и номер патрона, совпадающие с номером партии и номером изделия, нанесенными на стяжных лентах.
На упаковке с изделием нанесены манипуляционные знаки: «Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей», «Предел по количеству ярусов в штабеле», а также ярлык маркировочный с информацией о изделии:
– наименование изделия (самоспасатель шахтный …..)
- обозначение технических условий () и государственного стандарта (ГОСТ 12.4.292-2015);
– надпись «Изолирующее СИЗОД на химически связанном кислороде»;
– товарный знак изготовителя;
– единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
– обозначение технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 019/2011);
- назначение;
– ВЗД;
– сопротивление дыханию на вдохе/выдохе;
- минимальная температура срабатывания патрона;
– коэффициент защиты;
– температурный диапазон эксплуатации;
– ограничения по использованию для пользователей;
– гарантийный срок хранения и гарантийный срок эксплуатации  ;
- наименование изготовителя и его юридический адрес;
– пиктограмма «См. руководство по эксплуатации»;
– номер партии;
– номер упаковки; 
– дата изготовления (месяц, год) и окончания срока годности (месяц, год);
– количество в упаковке;
– номера в упаковке;
– масса брутто;
– фамилия упаковщика;
– штамп ОТК; 
– надпись: «Паспорт на партию в упаковке № 1».
Корпус самоспасателя изделия опломбирован пломбой завода-изготовителя, которая расположена на замке стяжных лент. Пломба срывается одновременно с вскрытием замка изделия.
Маркировка и эксплуатационные документы выполнены на русском языке, за исключением наименования изделия. 

	4. Упаковка

	Изделия транспортируются и хранятся в заводской упаковке.
В упаковку № 1 партии вложен паспорт на партию. В каждую упаковку партии вложено руководство по эксплуатации.





