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Арт. 102-132-0268

	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман).
Состав: шлем-маска ШМП-1, комбинированный фильтр ДОТ А2В2Е2К2Р3 R D в металлическом исполнении, гофротрубка, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации.
Лицевая часть шлем-маска ШМП-1 состоит из резинового корпуса, очкового узла с круглыми стеклами, клапанной коробки. 
Шлем-маска изготавливается пяти ростов: 0,1,2,3,4. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. 
Площадь поля зрения составляет не менее 70%.
Фильтры присоединяют к лицевым частям с помощью гофрированной трубки, с металлическими соединительными элементами с резьбой круглой 40х4 ГОСТ 8762-75.
Комбинированный фильтр ДОТ 600 марки A2B2E2К2P3 R D в металлическом корпусе предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных; аэрозолей (пыль, дым, туман).
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
· по аммиаку и его органическим производным - 2 (средней эффективности);
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· P – высокая эффективность
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый.
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного
Применяется при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов.
Гарантийный срок хранения противогаза 5 лет. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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