Технические характеристики
на прибор проверки герметичности
	Предложение Поставщика

	1. Наименование и область применения

	Прибор универсальный PROX Test, предназначенный для контроля  герметичности изолирующих самоспасателей, проводимого в соответствии с руководством по эксплуатации самоспасателей.

	Прибор применяется на шахтах, рудниках и на заводе-изготовителе при приемке готовых самоспасателей.

	Прибор пригоден для эксплуатации в помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°С.

	2. Требования к прибору проверки герметичности самоспасателей.

	Путем измерения падения давления в приборе можно определить герметичность самоспасателя и его пригодность к работе. Использование прибора для проверки самоспасателей PROX Test обязательно при постановке самоспасателя на учет, при проведении техосмотров, а также в процессе эксплуатации.
В состав прибора входит манометр, который подлежит периодической поверке. Межповерочный интервал соответствует техническим требованиям на манометр.

	Технические характеристики прибора проверки герметичности самоспасателей

	PROX Test

	Рабочее давление, создаваемое в камере, кПа

	5,0±0,2

	Пределы измерения давления, кПа

	0-6

	Относительная погрешность манометра, %

	1,6

	Габаритные размеры,мм

	515х375х350

	Масса (без эталона), кг

	8,3

	3. Маркировка

	3.1 Маркировка прибора нанесена на табличке, которая содержит следующие надписи

	- товарный знак управляющей компании;
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- заводской номер;
- дата изготовления (месяц, год).

	3.2 на ящике для упаковки прибора нанесена маркировка по ГОСТ 14192-96, содержащая:

	- товарный знак управляющей компании;
- наименование изделия;
- дата изготовления (месяц, год);
- масса брутто, кг;
- наименование изготовителя;
- наименование страны-изготовителя, юридический адрес предприятия-изготовителя и контактные данные;
- манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно»,  «Верх», «Беречь от  нагрева»,  «Беречь от  влаги» по ГОСТ 14192.

	4. Упаковка

	Прибор  упаковывается в деревянный ящик.
Внутренняя поверхность ящика и боковые стенки выложены гофрокартоном и сверху  выстелены полиэтиленовой пленкой. Свободные концы полиэтиленовой пленки, выстилающей стенки ящика, уложены внахлест поверх прибора.
Комплект запасных частей, кольцо уплотнительное и эксплуатационная документация упакована в пакеты из полиэтиленовой пленки. Манометр и рукоятка завернуты в оберточную бумагу, манометр дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет. Комплект запасных частей, эксплуатационная документация, рукоятка   и манометр после упаковывания помещены в корпус прибора. Эталон завернут  в пленку и помещен в ящике рядом с прибором.

	Комплект поставки прибора указан в ЦРКЯ.06362.00.000 РЭ

	5.Требования к сертификации

	Прибор соответствует требованиям ЦРКЯ.06362.00.000ТУ 








